#include<servo.h>

Int data=0, pos=0 ;

Servo myservo;

Void setup()

{

myservo.attach(9);

serial.begin(96000;

}

Void loop()

{

If (serial.available()>0)

{

data=serial.read();

serial.print(data);

if (data==’1’)

{

Myservo.write(0);

}

If (data==’0’0

{

Myservo.rite(900;

}

}

}